|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОС | Компилятор | Разрядность сборки | Результат |
| GNU/Linux 64 | GCC | 64 | s1 = jzyx, address = 0x40200e  6A 7A 79 78 00  s2 = ёяюэ, address = 0x40202a  D1 91 D1 8F D1 8E D1 8D 00  6A 00 00 00 7A 00 00 00 79 00 00 00 78 00 00 00 00 00  51 04 00 00 4F 04 00 00 4E 04 00 00 4D 04 00 00 00 00 |
| GNU/Linux 64 | clang | 64 | s1 = jzyx, address = 0x55fc4451100a  6A 7A 79 78 00  s2 = ёяюэ, address = 0x55fc44511026  D1 91 D1 8F D1 8E D1 8D 00  6A 00 00 00 7A 00 00 00 79 00 00 00 78 00 00 00 00 00  51 04 00 00 4F 04 00 00 4E 04 00 00 4D 04 00 00 00 00 |
| GNU/Linux 64 | Intel | 64 | s1 = jzyx, address = 0x402110  6A 7A 79 78 00  s2 = ёяюэ, address = 0x402130  D1 91 D1 8F D1 8E D1 8D 00  6A 00 00 00 7A 00 00 00 79 00 00 00 78 00 00 00 00 00  D1 00 00 00 91 00 00 00 D1 00 00 00 8F 00 00 00 D1 00 00 00 8E 00 00 00 D1 00 00 00 8D 00 00 00 00 00 |
| MS Windows 64 | GCC (MinGW) | 64 | s1 = jzyx, address = 000000013fafd008  6A 7A 79 78 00  s2 = ╤С╤П╤О╤Н, address = 000000013fafd024  D1 91 D1 8F D1 8E D1 8D 00  ws1 = jzyx, address = 000000013fafd044  6A 00 7A 00 79 00 78 00 00 00  ws2 = , address = 000000013fafd082  51 04 4F 04 4E 04 4D 04 00 00 |
| MS Windows 64 | Microsoft | 64 |  |
| MS Windows 64 | Microsoft | 32 |  |